**«Спецификация на поставку товара»**

| №  п/п | **Наименование, артикул, производитель** | **Характеристики** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **требования к доставке** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гольф кар 2 места с кузовом | Гольф кар для перевозки груза 2 х. местный  кузов длинна 1000 мм. ширина 1100мм. высота борта 400мм.» грузоподъёмность кузова не менее 150 кг.  Габариты гольф кара не менее 2600\*1180\*1800мм  Рама стальная каркасная.  Корпус пластик  Цвет белый  Дорожный просвет не менее 160мм.  Электродвигатель асинхронный, бесщеточный с короткозамкнутым ротором, не более 3.8 кВт.  Понижающий редуктор  Питание аккумулятора литий железо фосфатный не менее 120Ач  Питание батареи от сети 220 через зарядное устройство  Запас хода не менее 60 Км  Привод задний  Максимальная скорость не более 30 км/час.  Угол преодолеваемого наклона не менее 25 градусов  Уровень шума не более 60 дб.  Радиус разворота не более 4 м. | Ед. | 1 | Место доставки: Санаторий Заполярье  Рекомендуемое время разгрузки: 8.00-16.00 |

*В случае указания на товарные знаки, фирменные наименования, модели, наименование места происхождения товара или наименование производителя, просим читать «или эквивалент». Допускается поставка полнофункциональных эквивалентов Товара, при этом гарантийный срок, технические характеристики представляемого Поставщиком Товара должны быть не хуже по любому из параметров.*

**Общие требования к товару:**

* Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.
* Прочие ограничения и условия к товару:
* Обеспечивать низкий уровень шума при движении, согласно ГОСТ 12.1.003-2014.
* Обеспечивать эффективное торможение в соответствии с п.4.1. ГОСТ Р 51709-2001.
* Обеспечивать надежное рулевое управление в соответствии с п.4.2. ГОСТ Р 51709-2001.
* Иметь световые приборы в соответствии с п.4.3. ГОСТ Р 51709-2001.
* Обеспечивать требования к электромагнитной совместимости ТС и промышленной безопасности оборудования.

Указанные требования должны быть подтверждены соответствующими сертификатами производителя используемой техники.

* Товар должен быть новым, ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
* На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара.
* Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также техническим условиям производителя товара.
* Товар должен быть укомплектован в соответствии с документом на товар, выданным производителем товара.
* Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учётом нескольких перегрузок в пути. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика. Товар доставляется Исполнителем собственными силами. Товар передаётся уполномоченному представителю Заказчика.
* Гарантийный срок на поставляемый Товар - не менее 36 месяцев с даты подписания документов о приёмке товара.
* Местом поставки товара является территория ООО «Санаторий «Заполярье» по адресу г. Сочи, ул. Пирогова, д. 10.
* Доставку, разгрузку товара, занос на место осуществляет Поставщик собственными силами.
* Поставщику необходимо учесть, что доставка товара будет выполняться в условиях действующего Санатория.
* Соблюдать требования к пропускному режиму. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* Соблюдать порядок передвижения и парковки автотранспорта по территории Санатория. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* При разгрузке товара соблюдать требования в области ПБ и ОТ Санатория. (Предоставляются Заказчиком по запросу Поставщика)
* Фактом подписания договора по результатам закупочной процедуры, Поставщик подтверждает, что знаком и обязуется ознакомить представителей/работников Поставщика и привлеченных к исполнению договора третьих лиц с особенностями пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика. Представитель Поставщика или привлеченного к исполнению договора третьего лица, допустивший нарушение требований нормативных актов о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика, удаляется с территории Заказчика и в дальнейшем на нее не допускается.

И. о. заместителя главного инженера Д.Ю. Дедусев